

GRATTIS TILL ER NYA GREYSTONE VAKUUMSUG!

FÖR ATT DIN MASKIN SKALL FUNGERA TILLFREDSTÄLLANDE ÄR DET VIKTIGT ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA TILL FULLO. **LÄS OCH FÖRSTÅ MANUAL FÖR BÅDE VAKUUMSUGEN OCH HONDAS MOTOR**. KONTAKTA OSS VID FRÅGOR!

SE SERVICESCHEMAT FÖR MOTORN ENLIGT S.6 I MANUALEN FÖR ATT UNDVIKA PROBLEM. BÅDE MOTOROLJAN OCH FILTER MÅSTE BYTAS LÖPANDE ENLIGT SERVICESCHEMAT FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA. MOTORN ÄR EN 4-TAKT OCH GÅR PÅ BENSIN. REKOMMENDERAT BRÄNSLE ÄR: MILJÖBRÄNSLE 4-T, T.EX. ASPEN ELLER LIKNANDE. **VIKTIGT ÄR ATT BRÄNSLET INTE INNEHÅLLER KEMISKA TILLSATSER**, VILKET ÄR VANLIGT I BLYFRI 95.

**BRÄNSLET SKALL EJ BLANDAS MED OLJA!**

**KONTROLLERA MOTORNS OLJA REGELBUNDET**, MOTORN ÄR FÖRSEDD MED EN OLJENIVÅSENSOR SOM STÄNGER AV MASKINEN VID LÅG NIVÅ. SE TILL ATT HA TILLRÄCKLIGT MED OLJA FÖR ATT UNDVIKA DRIFTSTOPP. **FYLL ÄNDA UPP TILL HÅLET!** FÖLJ SERVICESCHEMAT ENLIGT MANUALEN FÖR ATT BEHÅLLA GARANTI PÅ MOTORN. OLJA SKALL VARA HONDA 10w-30 API SJ (SJ eller senare).

**SLANGEN SKALL ALLTID RENGÖRAS EFTER ANVÄNDNING OCH TÖMMAS SÅ ATT INGET VATTEN BLIR STÅENDES KVAR VID FÖRVARING.** ENKLAST RENGÖRS SLANGEN GENOM ATT SUGA UPP EN HINK MED VATTEN. GARANTIN OMFATTAR INTE ONORMALT SLITAGE PÅ SLANGEN OCH EJ HELLER OM VATTEN ELLER GÖDSEL BLIVIT STÅENDE I SLANGEN UNDER FÖRVARING.

**KONTROLLERA NOGGRANT ATT LUCKAN ÄR STÄNGD ORDENTLIGT INNAN KLÄMMORNA KLÄMMS ÅT**, OM DETTA INTE FÖLJS, FINNS STOR RISK FÖR SKADA PÅ MASKINEN! **SE INSTRUKTIONER** FÖR HUR LUCKAN SKALL STÄNGAS KORREKT.

ÄR DET NÅGOT SOM ÄR OKLART SÅ BÖR NI KONTAKTA OSS FÖR VIDARE INFORMATION.

LYCKA TILL MED ER NYA MASKIN!

GREYSTONE SCANDINAVIA

www.greystonescandinavia.com